{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":5,"sheets":["Отопление и ГВС","Гараж","Мусор","Справка о потребленных КУ","Отопление по ИПУ"],"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Отопление и ГВС","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,5],[5,0,5,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления с  21.02.18 г. по 22.03.19 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),        Гкал","Расход ТЭ (текущий),    Гкал","Расход ТЭ (тек. и скор.),    Гкал"]
[35011,"Тепловая энергия МКД",{"v":6460.38,"d":"6,460.38"},{"v":6686.63,"d":"6,686.63"},226.25,226.34,0.09]
["Площадь помещений многоквартирного дома (с гаражом), находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10434.3,"d":"10,434.30"}]
[]
["Объем потребленной горячей воды по показаниям приборов учета, включая объем горячей воды на ОДН, и в случае отсутсвия приборов учета от количества проживающих, куб.м. (1)",{"$nulls":4},413.9]
["N-Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, Гкал (Nгвстэ)",{"$nulls":4},0.051]
["Объем тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для ГВС по нормативу, Гкал (Qгвс=Nгвстэ*1) ",{"$nulls":4},{"v":21.1089,"d":"21.11 "}]
["Объем тепловой энергии на отопление по ОДПУ всего, Гкал (Qот=Vкр-Qгвс)",{"$nulls":4},{"v":205.2311,"d":"205.23 "}]
[]
["Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20.1 Правил №354, Гкал (5)=Vкр/(Qгвс+Qот)*Nгвстэ)",{"$nulls":4},0.051]
["Стоимость горячего водоснабжения по приборам учета для помещений и стоимость горячей воды для ОДН формула 20 и 20(1) Правил 354 от 06.05.11 г., рубли/куб.м. (6=2+5*4)",{"$nulls":4},{"v":137.2764,"d":"137.28 "}]
["Стоимость норматива горячего водоснабжения на одного проживающего(без стоимости холодной воды)формула 20 и 20(1) Правил 354 от 06.05.11 г., рубли/чел. (7=Nгвстэ*4*3,6)",{"$nulls":4},{"v":403.25904,"d":"403.26 "}]
["Расход электрической энергии оборудованием ИТП, кВт/ч (8)",{"$nulls":4},{"v":4462,"d":"4,462 "}]
["Тариф на холодную воду, рубли (2)",{"$nulls":4},{"v":25.26,"d":"25.26 "}]
["Тариф на электрическую энергию, рубли (3)",{"$nulls":4},{"v":3.77,"d":"3.77 "}]
["Тариф на тепловую энергию, рубли (4)",{"$nulls":4},{"v":2196.4,"d":"2,196.40 "}]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м жилых помещений и офисов в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), руб./кв.м. (9=Qот/S*4+8/S*3)",{"$nulls":4},{"v":44.812908200837626,"d":"44.81 "}]

{"sheet":"Гараж","index":1,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет платы за коммунальную услуги по гаражу Март 2019 года"]
[]
["Электроэнергия, кВт/час",{"$nulls":5},{"v":7171.95,"d":"7,171.95"}]
["Вывоз ТКО, куб.м.",{"$nulls":5},{"v":2,"d":"2.00"}]
["Водоснабжение и водоотведение, куб.м.",{"$nulls":5},{"v":10,"d":"10.00"}]
["отопление, Гкал",{"$nulls":5},{"v":24.035383705663055,"d":"24.04 "}]
["налог УСН",{"$nulls":5},{"v":1149.6543557956568,"d":"1,149.65 "}]
[]
["Всего на одно машиноместо, рубли",{"$nulls":5},{"v":621.4016613948805,"d":"621.40"}]

{"sheet":"Мусор","index":2,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[4,0,4,2],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["отчет по вывозу мусора Март  2019"]
["наименование услуги",null,null,"кол-во, куб.м."," цена руб.","сумма"]
["Вывезено твердых коммунальных отходов (бункеров по 1.1  куб.м.)",null,null,{"v":68.2,"d":"68.20"},{"v":866.1,"d":"866.10"},{"v":59068.020000000004,"d":"59068.02"}]
["Вывезено ТКО из гаража",null,null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":866.1,"d":"866.10"},{"v":1732.2,"d":"1732.20"}]
["согласованная стоимость вывоза мусора за 1 кв.м. площади",null,null,{"v":9212.3,"d":"9212.30"},null,{"v":6.223833353234264,"d":"6.22"}]

{"sheet":"Справка о потребленных КУ","index":3,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул. 8 Марта, д.2а за Март 2019 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измерен.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды"]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["02","Отопление ","Гкал",6686.63,{"v":205.24,"d":"205.2"}]
["02","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,20.4,0.7]
["03","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения","куб.м.",null,{"v":356,"d":"356.0"},14.4,43.5]
["03","Холодное водоснабжение","куб.м.","42296",{"v":593,"d":"593.0"},29.4,43.5]
["03","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":949,"d":"949.0"},43.8,{"v":87,"d":"87.0"}]
["04","Электроснабжение","кВт/ч",null,26354,null,14225]

{"sheet":"Отопление по ИПУ","index":4,"n_rows":161,"n_cols":11,"rows_kept":161,"merged":[[0,0,1,10],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[140,0,140,1],[141,0,141,1],[142,0,142,1],[145,0,145,1],[147,0,147,4],[147,6,147,8],[149,0,149,4],[150,0,150,4],[151,0,151,4],[152,0,152,4],[153,0,153,4],[154,0,154,4],[155,0,155,4],[156,0,156,4],[157,0,157,4],[158,0,158,4],[159,0,159,4],[160,0,160,4],[162,0,162,4]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":6}
["Ведомость показаний приборов учета ресурсов тепловой энергии за МАРТ  2019"]
[]
[]
["№ кв-ры","Наименование собственника (Ф.И.О. собственника помещения,  при долевой собственности  - Ф.И.О. собственника каждой доли)","Площадь помещения, кв.м.","Номер прибора учета","Дата поверки","Тепловая Энергия",null,"Расход,Гкал (Vi)","Расчет объема тепловой энергии по формуле 3(7), Гкал (Vi)","Всего расход, Гкал","Примечание"]
[]
[{"$nulls":5},"G1","G2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,null,57,{"$nulls":5},{"v":0.1799999999999995,"d":"0.180"},{"v":0.1799999999999995,"d":"0.180"}]
[2,null,51.2,{"$nulls":5},{"v":0.16168421052631535,"d":"0.162"},{"v":0.16168421052631535,"d":"0.162"}]
[3,null,50.4,{"$nulls":5},{"v":0.1591632,"d":"0.159"},{"v":0.1591632,"d":"0.159"}]
[4,null,77.1,{"$nulls":5},{"v":0.2434818,"d":"0.243"},{"v":0.2434818,"d":"0.243"}]
[5,null,79.4,{"$nulls":5},{"v":0.25074520000000006,"d":"0.251"},{"v":0.25074520000000006,"d":"0.251"}]
[6,null,52.8,{"$nulls":5},{"v":0.1667424,"d":"0.167"},{"v":0.1667424,"d":"0.167"}]
[7,null,52.4,{"$nulls":5},{"v":0.16547920000000002,"d":"0.165"},{"v":0.16547920000000002,"d":"0.165"}]
[8,null,51.2,{"$nulls":5},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"}]
[9,null,51.2,{"$nulls":5},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"}]
[10,null,75.6,{"$nulls":5},{"v":0.2387448,"d":"0.239"},{"v":0.2387448,"d":"0.239"}]
[11,null,79.4,{"$nulls":5},{"v":0.25074520000000006,"d":"0.251"},{"v":0.25074520000000006,"d":"0.251"}]
[12,null,52.9,{"$nulls":5},{"v":0.16705820000000002,"d":"0.167"},{"v":0.16705820000000002,"d":"0.167"}]
[13,null,52.1,{"$nulls":5},{"v":0.1645318,"d":"0.165"},{"v":0.1645318,"d":"0.165"}]
[14,null,50.8,{"$nulls":5},{"v":0.1604264,"d":"0.160"},{"v":0.1604264,"d":"0.160"}]
[15,null,50.7,{"$nulls":5},{"v":0.16011060000000002,"d":"0.160"},{"v":0.16011060000000002,"d":"0.160"}]
[16,null,37.7,{"$nulls":5},{"v":0.11905660000000001,"d":"0.119"},{"v":0.11905660000000001,"d":"0.119"}]
[17,null,79.1,{"$nulls":5},{"v":0.2497978,"d":"0.250"},{"v":0.2497978,"d":"0.250"}]
[18,null,53.1,{"$nulls":5},{"v":0.16768980000000003,"d":"0.168"},{"v":0.16768980000000003,"d":"0.168"}]
[19,null,52.7,{"$nulls":5},{"v":0.1664266,"d":"0.166"},{"v":0.1664266,"d":"0.166"}]
[20,null,50.8,{"$nulls":5},{"v":0.1604264,"d":"0.160"},{"v":0.1604264,"d":"0.160"}]
[21,null,50.2,{"$nulls":5},{"v":0.15853160000000002,"d":"0.159"},{"v":0.15853160000000002,"d":"0.159"}]
[22,null,75.9,{"$nulls":5},{"v":0.23969220000000002,"d":"0.240"},{"v":0.23969220000000002,"d":"0.240"}]
[23,null,78.4,{"$nulls":5},{"v":0.24758720000000004,"d":"0.248"},{"v":0.24758720000000004,"d":"0.248"}]
[24,null,53.5,{"$nulls":5},{"v":0.16895300000000002,"d":"0.169"},{"v":0.16895300000000002,"d":"0.169"}]
[25,null,52.4,{"$nulls":5},{"v":0.16547920000000002,"d":"0.165"},{"v":0.16547920000000002,"d":"0.165"}]
[26,null,51.4,{"$nulls":5},{"v":0.1623212,"d":"0.162"},{"v":0.1623212,"d":"0.162"}]
[27,null,51.1,{"$nulls":5},{"v":0.1613738,"d":"0.161"},{"v":0.1613738,"d":"0.161"}]
[28,null,75.9,{"$nulls":5},{"v":0.23969220000000002,"d":"0.240"},{"v":0.23969220000000002,"d":"0.240"}]
[29,null,78.4,{"$nulls":5},{"v":0.24758720000000004,"d":"0.248"},{"v":0.24758720000000004,"d":"0.248"}]
[30,null,53.2,{"$nulls":5},{"v":0.16800560000000003,"d":"0.168"},{"v":0.16800560000000003,"d":"0.168"}]
[31,null,52.3,{"$nulls":5},{"v":0.16516340000000002,"d":"0.165"},{"v":0.16516340000000002,"d":"0.165"}]
[32,null,51.1,{"$nulls":5},{"v":0.1613738,"d":"0.161"},{"v":0.1613738,"d":"0.161"}]
[33,null,50.8,{"$nulls":5},{"v":0.1604264,"d":"0.160"},{"v":0.1604264,"d":"0.160"}]
[34,null,75.7,{"$nulls":5},{"v":0.2390606,"d":"0.239"},{"v":0.2390606,"d":"0.239"}]
[35,null,78.1,{"$nulls":5},{"v":0.2466398,"d":"0.247"},{"v":0.2466398,"d":"0.247"}]
[36,null,53.5,{"$nulls":5},{"v":0.16895300000000002,"d":"0.169"},{"v":0.16895300000000002,"d":"0.169"}]
[37,null,51.5,{"$nulls":5},{"v":0.162637,"d":"0.163"},{"v":0.162637,"d":"0.163"}]
[38,null,51.7,{"$nulls":5},{"v":0.1632686,"d":"0.163"},{"v":0.1632686,"d":"0.163"}]
[39,null,51.3,{"$nulls":5},{"v":0.1620054,"d":"0.162"},{"v":0.1620054,"d":"0.162"}]
[40,null,75.8,{"$nulls":5},{"v":0.23937640000000002,"d":"0.239"},{"v":0.23937640000000002,"d":"0.239"}]
[41,null,78.6,{"$nulls":5},{"v":0.2482188,"d":"0.248"},{"v":0.2482188,"d":"0.248"}]
[42,null,54.5,{"$nulls":5},{"v":0.17211100000000001,"d":"0.172"},{"v":0.17211100000000001,"d":"0.172"}]
[43,null,50.2,{"$nulls":5},{"v":0.15853160000000002,"d":"0.159"},{"v":0.15853160000000002,"d":"0.159"}]
[44,null,51.8,{"$nulls":5},{"v":0.1635844,"d":"0.164"},{"v":0.1635844,"d":"0.164"}]
[45,null,50.9,{"$nulls":5},{"v":0.1607422,"d":"0.161"},{"v":0.1607422,"d":"0.161"}]
[46,null,76.3,{"$nulls":5},{"v":0.24095540000000001,"d":"0.241"},{"v":0.24095540000000001,"d":"0.241"}]
[47,null,78.6,{"$nulls":5},{"v":0.2482188,"d":"0.248"},{"v":0.2482188,"d":"0.248"}]
[48,null,53.3,{"$nulls":5},{"v":0.1683214,"d":"0.168"},{"v":0.1683214,"d":"0.168"}]
[49,null,51.5,{"$nulls":5},{"v":0.162637,"d":"0.163"},{"v":0.162637,"d":"0.163"}]
[50,null,50.5,{"$nulls":5},{"v":0.159479,"d":"0.159"},{"v":0.159479,"d":"0.159"}]
[51,null,50.7,{"$nulls":5},{"v":0.16011060000000002,"d":"0.160"},{"v":0.16011060000000002,"d":"0.160"}]
[52,null,76.4,{"$nulls":5},{"v":0.24127120000000005,"d":"0.241"},{"v":0.24127120000000005,"d":"0.241"}]
[53,null,78.9,{"$nulls":5},{"v":0.24916620000000003,"d":"0.249"},{"v":0.24916620000000003,"d":"0.249"}]
[54,null,53.1,{"$nulls":5},{"v":0.16768980000000003,"d":"0.168"},{"v":0.16768980000000003,"d":"0.168"}]
[55,null,52,{"$nulls":5},{"v":0.164216,"d":"0.164"},{"v":0.164216,"d":"0.164"}]
[56,null,51.2,{"$nulls":5},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"}]
[57,null,50.7,{"$nulls":5},{"v":0.16011060000000002,"d":"0.160"},{"v":0.16011060000000002,"d":"0.160"}]
[58,null,76.5,{"$nulls":5},{"v":0.24158700000000002,"d":"0.242"},{"v":0.24158700000000002,"d":"0.242"}]
[59,null,78.4,{"$nulls":5},{"v":0.24758720000000004,"d":"0.248"},{"v":0.24758720000000004,"d":"0.248"}]
[60,null,53.3,{"$nulls":5},{"v":0.1683214,"d":"0.168"},{"v":0.1683214,"d":"0.168"}]
[61,null,52.7,{"$nulls":5},{"v":0.1664266,"d":"0.166"},{"v":0.1664266,"d":"0.166"}]
[62,null,51.5,{"$nulls":5},{"v":0.162637,"d":"0.163"},{"v":0.162637,"d":"0.163"}]
[63,null,51.2,{"$nulls":5},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"}]
[64,null,76.9,{"$nulls":5},{"v":0.24285020000000004,"d":"0.243"},{"v":0.24285020000000004,"d":"0.243"}]
[65,null,78.3,{"$nulls":5},{"v":0.2472714,"d":"0.247"},{"v":0.2472714,"d":"0.247"}]
[66,null,53.8,{"$nulls":5},{"v":0.1699004,"d":"0.170"},{"v":0.1699004,"d":"0.170"}]
[67,null,51.4,{"$nulls":5},{"v":0.1623212,"d":"0.162"},{"v":0.1623212,"d":"0.162"}]
[68,null,51.2,{"$nulls":5},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"}]
[69,null,50.4,{"$nulls":5},{"v":0.1591632,"d":"0.159"},{"v":0.1591632,"d":"0.159"}]
[70,null,76,null,null,7.36,{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":0.23999999999999932,"d":"0.240"},null,{"v":0.23999999999999932,"d":"0.240"}]
[71,null,79.2,{"$nulls":5},{"v":0.25011360000000005,"d":"0.250"},{"v":0.25011360000000005,"d":"0.250"}]
[72,null,79,{"$nulls":5},{"v":0.249482,"d":"0.249"},{"v":0.249482,"d":"0.249"}]
[73,null,74.9,{"$nulls":5},{"v":0.23653420000000003,"d":"0.237"},{"v":0.23653420000000003,"d":"0.237"}]
[74,null,50.6,{"$nulls":5},{"v":0.15979480000000001,"d":"0.160"},{"v":0.15979480000000001,"d":"0.160"}]
[75,null,50.7,{"$nulls":5},{"v":0.16011060000000002,"d":"0.160"},{"v":0.16011060000000002,"d":"0.160"}]
[76,null,121,{"$nulls":5},{"v":0.382118,"d":"0.382"},{"v":0.382118,"d":"0.382"}]
[77,null,78,{"$nulls":5},{"v":0.24632400000000002,"d":"0.246"},{"v":0.24632400000000002,"d":"0.246"}]
[78,null,74.9,{"$nulls":5},{"v":0.23653420000000003,"d":"0.237"},{"v":0.23653420000000003,"d":"0.237"}]
[79,null,49.2,{"$nulls":5},{"v":0.15537360000000003,"d":"0.155"},{"v":0.15537360000000003,"d":"0.155"}]
[80,null,50.6,{"$nulls":5},{"v":0.15979480000000001,"d":"0.160"},{"v":0.15979480000000001,"d":"0.160"}]
[81,null,105.1,{"$nulls":5},{"v":0.33190580000000003,"d":"0.332"},{"v":0.33190580000000003,"d":"0.332"}]
[82,null,79,{"$nulls":5},{"v":0.249482,"d":"0.249"},{"v":0.249482,"d":"0.249"}]
[83,null,74.2,{"$nulls":5},{"v":0.23432360000000002,"d":"0.234"},{"v":0.23432360000000002,"d":"0.234"}]
[84,null,49.9,{"$nulls":5},{"v":0.1575842,"d":"0.158"},{"v":0.1575842,"d":"0.158"}]
[85,null,50.9,{"$nulls":5},{"v":0.1607422,"d":"0.161"},{"v":0.1607422,"d":"0.161"}]
[86,null,105.7,{"$nulls":5},{"v":0.33380060000000006,"d":"0.334"},{"v":0.33380060000000006,"d":"0.334"}]
[87,null,78.7,{"$nulls":5},{"v":0.24853460000000002,"d":"0.249"},{"v":0.24853460000000002,"d":"0.249"}]
[88,null,76.5,{"$nulls":5},{"v":0.24158700000000002,"d":"0.242"},{"v":0.24158700000000002,"d":"0.242"}]
[89,null,50.5,{"$nulls":5},{"v":0.159479,"d":"0.159"},{"v":0.159479,"d":"0.159"}]
[90,null,51.7,{"$nulls":5},{"v":0.1632686,"d":"0.163"},{"v":0.1632686,"d":"0.163"}]
[91,null,105.2,{"$nulls":5},{"v":0.3322216,"d":"0.332"},{"v":0.3322216,"d":"0.332"}]
[92,null,78.9,{"$nulls":5},{"v":0.24916620000000003,"d":"0.249"},{"v":0.24916620000000003,"d":"0.249"}]
[93,null,76.2,{"$nulls":5},{"v":0.24063960000000004,"d":"0.241"},{"v":0.24063960000000004,"d":"0.241"}]
[94,null,51.8,{"$nulls":5},{"v":0.1635844,"d":"0.164"},{"v":0.1635844,"d":"0.164"}]
[95,null,51.3,{"$nulls":5},{"v":0.1620054,"d":"0.162"},{"v":0.1620054,"d":"0.162"}]
[96,null,106,{"$nulls":5},{"v":0.33474800000000005,"d":"0.335"},{"v":0.33474800000000005,"d":"0.335"}]
[97,null,78.5,{"$nulls":5},{"v":0.247903,"d":"0.248"},{"v":0.247903,"d":"0.248"}]
[98,null,75.5,{"$nulls":5},{"v":0.23842900000000003,"d":"0.238"},{"v":0.23842900000000003,"d":"0.238"}]
[99,null,50.6,{"$nulls":5},{"v":0.15979480000000001,"d":"0.160"},{"v":0.15979480000000001,"d":"0.160"}]
[100,null,51.7,{"$nulls":5},{"v":0.1632686,"d":"0.163"},{"v":0.1632686,"d":"0.163"}]
[101,null,105.3,{"$nulls":5},{"v":0.33253740000000004,"d":"0.333"},{"v":0.33253740000000004,"d":"0.333"}]
[102,null,78.6,{"$nulls":5},{"v":0.2482188,"d":"0.248"},{"v":0.2482188,"d":"0.248"}]
[103,null,74.7,{"$nulls":5},{"v":0.23590260000000002,"d":"0.236"},{"v":0.23590260000000002,"d":"0.236"}]
[104,null,50.4,{"$nulls":5},{"v":0.1591632,"d":"0.159"},{"v":0.1591632,"d":"0.159"}]
[105,null,51.7,{"$nulls":5},{"v":0.1632686,"d":"0.163"},{"v":0.1632686,"d":"0.163"}]
[106,null,105.3,{"$nulls":5},{"v":0.33253740000000004,"d":"0.333"},{"v":0.33253740000000004,"d":"0.333"}]
[107,null,78.6,{"$nulls":5},{"v":0.2482188,"d":"0.248"},{"v":0.2482188,"d":"0.248"}]
[108,null,75.1,{"$nulls":5},{"v":0.2371658,"d":"0.237"},{"v":0.2371658,"d":"0.237"}]
[109,null,50.5,{"$nulls":5},{"v":0.159479,"d":"0.159"},{"v":0.159479,"d":"0.159"}]
[110,null,52.7,{"$nulls":5},{"v":0.1664266,"d":"0.166"},{"v":0.1664266,"d":"0.166"}]
[111,null,105.5,{"$nulls":5},{"v":0.33316900000000005,"d":"0.333"},{"v":0.33316900000000005,"d":"0.333"}]
[112,null,78.3,{"$nulls":5},{"v":0.2472714,"d":"0.247"},{"v":0.2472714,"d":"0.247"}]
[113,null,75.2,{"$nulls":5},{"v":0.23748160000000001,"d":"0.237"},{"v":0.23748160000000001,"d":"0.237"}]
[114,null,50.9,{"$nulls":5},{"v":0.1607422,"d":"0.161"},{"v":0.1607422,"d":"0.161"}]
[115,null,50.3,{"$nulls":5},{"v":0.1588474,"d":"0.159"},{"v":0.1588474,"d":"0.159"}]
[116,null,106.4,{"$nulls":5},{"v":0.33601120000000007,"d":"0.336"},{"v":0.33601120000000007,"d":"0.336"}]
[117,null,78.3,{"$nulls":5},{"v":0.2472714,"d":"0.247"},{"v":0.2472714,"d":"0.247"}]
[118,null,75.2,{"$nulls":5},{"v":0.23748160000000001,"d":"0.237"},{"v":0.23748160000000001,"d":"0.237"}]
[119,null,51,{"$nulls":5},{"v":0.161058,"d":"0.161"},{"v":0.161058,"d":"0.161"}]
[120,null,51.2,{"$nulls":5},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"},{"v":0.16168960000000002,"d":"0.162"}]
[121,null,106.6,{"$nulls":5},{"v":0.3366428,"d":"0.337"},{"v":0.3366428,"d":"0.337"}]
[122,null,78.3,{"$nulls":5},{"v":0.2472714,"d":"0.247"},{"v":0.2472714,"d":"0.247"}]
[123,null,77.9,{"$nulls":5},{"v":0.24600820000000004,"d":"0.246"},{"v":0.24600820000000004,"d":"0.246"}]
[124,null,51.3,{"$nulls":5},{"v":0.1620054,"d":"0.162"},{"v":0.1620054,"d":"0.162"}]
[125,null,51.3,{"$nulls":5},{"v":0.1620054,"d":"0.162"},{"v":0.1620054,"d":"0.162"}]
[126,null,106.9,{"$nulls":5},{"v":0.33759020000000006,"d":"0.338"},{"v":0.33759020000000006,"d":"0.338"}]
[127,null,79.2,{"$nulls":5},{"v":0.25011360000000005,"d":"0.250"},{"v":0.25011360000000005,"d":"0.250"}]
[128,null,76.7,{"$nulls":5},{"v":0.24221860000000003,"d":"0.242"},{"v":0.24221860000000003,"d":"0.242"}]
[129,null,50.8,{"$nulls":5},{"v":0.1604264,"d":"0.160"},{"v":0.1604264,"d":"0.160"}]
[130,null,51,{"$nulls":5},{"v":0.161058,"d":"0.161"},{"v":0.161058,"d":"0.161"}]
[131,null,106.7,{"$nulls":5},{"v":0.33695860000000005,"d":"0.337"},{"v":0.33695860000000005,"d":"0.337"}]
["НП фитнес",null,535.53,{"$nulls":5},{"v":1.69120374,"d":"1.691"},{"v":1.69120374,"d":"1.691"}]
["НП 1К",null,58.1,{"$nulls":5},{"v":0.18347980000000003,"d":"0.183"},{"v":0.18347980000000003,"d":"0.183"}]
["                                                                    Всего площадей ",null,9212.130000000001,{"$nulls":4},{"v":0.23999999999999932,"d":"0.240"},{"v":28.851887150526316,"d":"28.852"},{"v":29.091887150526315,"d":"29.092"}]
["(1)   Всего площадей с установленными ИПУ, кв.м.",null,76,{"$nulls":6}," "]
["(5)     Всего площадей не оборудованные ИПУ, кв.м.",null,9136.130000000001]
[]
["НП ","Гараж",1222,{"$nulls":5},{"v":3.8590760000000004,"d":"3.859"},{"v":3.8590760000000004,"d":"3.859"}]
["( 5)               Площадь  паркинга",null,{"v":1222,"d":"1222.0"},{"$nulls":5},{"v":3.8590760000000004,"d":"3.859"},{"v":3.8590760000000004,"d":"3.859"}]
[]
["(10) Площадь помещений многоквартирного дома (с гаражом), находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10434.3,"d":"10,434.30"}]
[]
["Показание и Расход тепловой энергии по ИПУ (Отопление ИПУ) (1)",{"$nulls":4},{"v":0.23999999999999932,"d":"0.240"}]
["Площадь помещений оборудованных ИПУ -, кв.м. (2)",{"$nulls":4},{"v":76,"d":"76.0"}]
["Расчет по формуле 3(7) Правил 354, Гкал/кв.м. (3=1/2)",{"$nulls":4},{"v":0.0031578947368420965,"d":"0.003158 "}]
["Объем тепловой энергии потребленной по помещениям не оборудованными ИПУ, Гкал (4=3*5)",{"$nulls":4},{"v":32.709884210526226,"d":"32.710 "}]
["Объем тепловой энергии  по ОДПУ, Гкал (Qодпу)",{"$nulls":4},{"v":226.34,"d":"226.340 "}]
["Объем тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для ГВС по нормативу, Гкал (Qгвс=Nгвстэ*1) ",{"$nulls":4},{"v":21.1089,"d":"21.109 "}]
["Объем тепловой энергии на отопление по ОДПУ, Гкал (Qодпу-Q ГВС)",{"$nulls":4},{"v":205.2311,"d":"205.231"}]
["Объем тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в МКД, за исключением объема тепловой энергии, потребленного во всех жилых и нежилых помещениях в МКД, Гкал (6=Qодпу-4-1)",{"$nulls":4},{"v":172.2801368494737,"d":"172.28 "}]
["Расход электрической энергии оборудованием ИТП, кВт/ч (8)",{"$nulls":4},{"v":4462,"d":"4,462 "}]
["Тариф на электрическую энергию, рубли (3)",{"$nulls":4},{"v":3.77,"d":"3.77 "}]
["Тариф на тепловую энергию, рубли (4)",{"$nulls":4},{"v":2196.4,"d":"2,196.40 "}]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м жилых помещений и офисов в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), руб./кв.м.                                             Отопление ОДПУ (9=6/10*4+8/10*3)",{"$nulls":4},{"v":37.87679409027765,"d":"37.88 "}]